

**SOLAR LED POWER LTD.**

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

**Спецификация на LED парков осветител**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **модел** | **LP-SX120-20-19 840** | SSX120-30 park_offer |
| **максимална мощност\*** | 19W |
| **консумирана мощност\*\*** | 11W |
| **захранващо напрежение** | AC 220-240V |
| **допълнителна защита от пренапрежение** | 10kV |
| **работен ток** | AC 0.059A |
| **светлинен поток излъчен от осветителя** | 1617lm |
| **светлинен добив на осветителя** | 147lm/W |
| **LED** | 1 брой Citizen CITILED COB |
| **размери** | 260x160x150mm |
| **цветна температура** | 4000K |
| **CRI** | >80 |
| **корпус** | Натурален алуминий |
| **леща** | Закалено стъкло |
| **тегло** | 2.0kg |
| **монтаж** | за монтаж на стълб -72 |
| **IP рейтинг** | 66 |
| **IK рейтинг** | 10 |
| **живот** | 100 000 часа (L80B10) |
| **маркировка** | ENEC CE RoHS |
| **произход** | EU |
| **производител** | Солар Лед Пауър ЕООД |

\*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

\*\*Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД



**SOLAR LED POWER LTD.**

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

**Спецификация на LED уличен осветител**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **модел** | **LP-SX120-20-24 840** | SSX120-20 rogatka_offer |
| **максимална мощност\*** | 24W |
| **консумирана мощност\*\*** | 17W |
| **захранващо напрежение** | AC 220-240V |
| **допълнителна защита от пренапрежение** | 10kV |
| **работен ток** | AC 0.078A |
| **светлинен поток излъчен от осветителя** | 2632lm |
| **светлинен добив на осветителя** | 154.8lm/W |
| **LED** | 1 брой Citizen CITILED COB |
| **димиране** | Автономно димиране по предварително зададен график |
| **размери** | 360x160x150mm |
| **цветна температура** | 4000K |
| **CRI** | >80 |
| **корпус** | Натурален алуминий |
| **леща** | Закалено стъкло |
| **тегло** | 2.25kg |
| **монтаж** | за монтаж на рогатка или стълб 60 |
| **IP рейтинг** | 66 |
| **IK рейтинг** | 10 |
| **живот** | 100 000 часа (L80B10) |
| **маркировка** | ENEC CE RoHS |
| **произход** | EU |
| **производител** | Солар Лед Пауър ЕООД |

\*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

\*\*Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД



**SOLAR LED POWER LTD.**

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

**Спецификация на LED уличен осветител**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **модел** | **LP-SX240-40-40 840** |  |
| **максимална мощност\*** | 40W |
| **консумирана мощност\*\*** | 30W |
| **захранващо напрежение** | AC 220-240V |
| **допълнителна защита от пренапрежение** | 10kV |
| **работен ток** | AC 0.137A |
| **светлинен поток излъчен от осветителя** | 4584lm |
| **светлинен добив на осветителя** | 152.8lm/W |
| **LED** | 1 брой Citizen CITILED COB |
| **димиране** | Автономно димиране по предварително зададен график |
| **размери** | 410x160x150mm |
| **цветна температура** | 4000K |
| **CRI** | >80 |
| **корпус** | Натурален алуминий |
| **леща** | Закалено стъкло |
| **тегло** | 2.4kg |
| **монтаж** | за монтаж на рогатка или стълб 60 |
| **IP рейтинг** | 66 |
| **IK рейтинг** | 10 |
| **живот** | 100 000 часа (L80B10) |
| **маркировка** | ENEC CE RoHS |
| **произход** | EU |
| **производител** | Солар Лед Пауър ЕООД |

\*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

\*\*Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД



**SOLAR LED POWER LTD.**

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

**Спецификация на LED уличен осветител**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **модел** | **LP-SX240-40-40 840** |  |
| **максимална мощност\*** | 40W |
| **консумирана мощност\*\*** | 40W |
| **захранващо напрежение** | AC 220-240V |
| **допълнителна защита от пренапрежение** | 10kV |
| **работен ток** | AC 0.178A |
| **светлинен поток излъчен от осветителя** | 5932lm |
| **светлинен добив на осветителя** | 148.3lm/W |
| **LED** | 1 брой Citizen CITILED COB |
| **димиране** | Автономно димиране по предварително зададен график |
| **размери** | 410x160x150mm |
| **цветна температура** | 4000K |
| **CRI** | >80 |
| **корпус** | Натурален алуминий |
| **леща** | Закалено стъкло |
| **тегло** | 2.4kg |
| **монтаж** | за монтаж на рогатка или стълб 60 |
| **IP рейтинг** | 66 |
| **IK рейтинг** | 10 |
| **живот** | 100 000 часа (L80B10) |
| **маркировка** | ENEC CE RoHS |
| **произход** | EU |
| **производител** | Солар Лед Пауър ЕООД |

\*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

\*\*Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД



**SOLAR LED POWER LTD.**

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

**Спецификация на LED уличен осветител**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **модел** | **LP-SX360-80-75 840** | SSX360-80 rogatka_offer |
| **максимална мощност\*** | 75W |
| **консумирана мощност\*\*** | 55W |
| **захранващо напрежение** | AC 220-240V |
| **допълнителна защита от пренапрежение** | 10kV |
| **работен ток** | AC 0.25A |
| **светлинен поток излъчен от осветителя** | 8470lm |
| **светлинен добив на осветителя** | 154lm/W |
| **LED** | 2 броя Citizen CITILED COB |
| **димиране** | Автономно димиране по предварително зададен график |
| **размери** | 530x160x150mm |
| **цветна температура** | 4000K |
| **CRI** | >80 |
| **корпус** | Натурален алуминий |
| **леща** | Закалено стъкло |
| **тегло** | 3.55kg |
| **монтаж** | за монтаж на рогатка или стълб 60 |
| **IP рейтинг** | 66 |
| **IK рейтинг** | 10 |
| **живот** | 100 000 часа (L80B10) |
| **маркировка** | ENEC CE RoHS |
| **произход** | EU |
| **производител** | Солар Лед Пауър ЕООД |

\*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

\*\*Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД



**SOLAR LED POWER LTD.**

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

**Спецификация на LED уличен осветител**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **модел** | **LP-SX360-80-75 840** | SSX360-80 rogatka_offer |
| **максимална мощност\*** | 75W |
| **консумирана мощност\*\*** | 75W |
| **захранващо напрежение** | AC 220-240V |
| **допълнителна защита от пренапрежение** | 10kV |
| **работен ток** | AC 0.335A |
| **светлинен поток излъчен от осветителя** | 11168lm |
| **светлинен добив на осветителя** | 148.9lm/W |
| **LED** | 2 броя Citizen CITILED COB |
| **димиране** | Автономно димиране по предварително зададен график |
| **размери** | 530x160x150mm |
| **цветна температура** | 4000K |
| **CRI** | >80 |
| **корпус** | Натурален алуминий |
| **леща** | Закалено стъкло |
| **тегло** | 3.55kg |
| **монтаж** | за монтаж на рогатка или стълб 60 |
| **IP рейтинг** | 66 |
| **IK рейтинг** | 10 |
| **живот** | 100 000 часа (L80B10) |
| **маркировка** | ENEC CE RoHS |
| **произход** | EU |
| **производител** | Солар Лед Пауър ЕООД |

\*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

\*\*Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД